**公开议标相关要求**

**一、报价要求**

1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格的国内独立法人。

2.具有相关的经营资质和经营范围。

3.因采购货物的特殊性，供应商应是宁波本地的企业，如外地企业投标需提供宁波市的六大区的售后服务网点，以营业执照和协议原件供业主审核。

4.凡报名供应商须提供采购清单中标注的所有检测报告和企业营业执照、法人身份证明，在公告截止日期当天下午2点前送到业主处。如未提供检测报告，或少提供相关检测报告，或所提供检测报告与采购清单不符，则不能参加议标工作。

5.由于时间紧迫，同时为保证产品质量，供应商应在公告截止日期当天下午2点前，将理化板板材、石英石、多层板、生物抗菌型净化实木板板材送到业主处，交由采购单位确认板材，方可进行报价。如未在规定时间内提供上述板材，或所提供板材不符合要求，则不能参加议标工作。

6.此项目为定制制作家具，业主要求全部需在现场制作完成，制作时需要和业主场地的工程队进行现场对接，同时需要和业主进行现场边施工边对接，包括弧度，款式，包角等所有的细节。**报价前必须到现场勘查，与业主充分沟，了解通制作要求后进行报价。**

7.报价产品必须严格按清单的技术参数和数量报价。

8.因时间紧迫，中标后须立即进场施工，并与业主和施工方进行对接，在十五天内全部完成并交付验收，如有延期按每延一天扣中标金额的5%计算，超过约定工期二十天，所有款项不再支付。

**二、检测报告及要求**

1.板材清单如下：生物抗菌型净化实木板板材、理化板板材，石英石、多层板。报价单位必须在公告截止日期当天下午2点前提交由产品生产厂家出具的在清单中规定的所有检测报告（详见下文），以上资料提供复印件，原件备查，由采购单位核对审查。若不提供，或少提供，或提供资料不符合要求，则不能参加议标工作。

2.检测报告清单如下：

（1）2020年以来依据国家强制性标准 GB 18580-2017的多层板检测报告，甲醛释放量≤0.124mg/m³。

（2）依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的检测，开合八万次不变形。

（3）高能实芯耐蚀理化板依据①甲醛释放量限量值按照国家强制性标准GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测（检测方法为气候箱法），检测结果达到E1检测标准（为保证产品质量，台面安装完毕结束抽检，如达不到国家E1检测标准，不予验收）；②通过国家化学建筑材料测试中心检测（参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法）；硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）等38项化学试剂，采用以上试剂测试后板材无任何变化。

（4）橡胶木指接板提供2020年以来具有CMA或CNAS的第三方检测机构出具的关于橡胶木指接板检测报告： 要求橡胶木指接板含水率、浸渍剥离性能、甲醛释放量、TVOC符合要求。

（5）五格柜提供2020年以来以来具有CMA或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告，要求检测标准符合：GB28007-2011<儿童家具通用技术条件》GB18584-2001<<室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》内含五格柜检测报告表面涂层可迁移元素（八大重金属）符合要求，甲醛含量小于等于0.1MG/L。